□ 유해사이트 차단솔루션 규격서

항 목	규 격	수량	비고
1. 기본 사양 및 지원 환경	- 차단 방식 : 패킷 모니터링 - 지원 운영체제 : Win NT/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server/Windows7 - 5개 이상의 모니터링 인터페이스 지원 (PCI 슬롯수 만큼 지원) - 네트워크 이중화 (동시 2개이상의 Send NIC 차단 패킷 전송) 환경 지원 - 특정 Protocol 지원 : GRE, 802.1Q, WCCP Protocol, MPLS 지원 - 64bit 운영 체제 지원 (OS, Application, 관리자 PC 포함) - 사용자 1000 User 이상	1식
2. 관리기능	- 실시간 모니터링 화면 내 실시간 서버 상태(CPU, Memory, HDD 사용량) 확인 기능 - 실시간 모니터링 화면 내 실시간 네트워크 트래픽양(Size) 확인 기능 - Client 자동 검색을 통한 Client 등록 - 트래픽분석을 통한 NAT 사용여부 판단 및 IP 공유사용자 파악 (Client에 Agent가 미설치)
3. 정책기능	- 인터넷 사용자 인증을 통한 접속관리기능이 지원 되어야 함 (사용자 정보수집기, 등록시스템, 인증시스템 및 차단시스템순으로 구성되어 동작하여함)
4. 차단기능	- Keyword 차단 / 차단예외 정책 적용 기능 - 사이트 우회접속 프로그램 차단 (DNSfree, UltraSurf, TOD) - 차단 페이지 전송 후 화면클릭을 통한 임시 차단 해제 기능 제공 - 접속 차단 후 Client 가 특정 시간 동안 차단 해제 선택 기능 제공 - 파일 업로드 컨텐츠 차단 예외 설정 기능
5. Database기능	- URL DB List 200만개, 기본 136개 카테고리 이상 보유 - RDBS 일반 DB Auto Conversion Updating 기능
6. 모니터기능	- 실시간 모니터링 화면 내 IP별, Category별, Port별, 주소별 기준의 상위 Top 10 정보 실시간 동적 그래프 확인 기능 - 실시간 모니터링 동작 중 사이트 차단 예외 설정 및 카테고리 변경 설정 기능 - 실시간 웹 사이트 접속에 대한 Host, Page, Referer 구분 확인 기능 - 1/1000초 단위의 스크롤링 모드 실시간 모니터링 기능 - 실시간 모니터링 화면 내 감시 IP 총수 및 변동수, 총패킷대비 차단 패킷수, 총감시 IP 및 실시간 변동 IP 수 표시기능 - 파일 업로드 시 파일 리스트 목록 확인 기능
7. Reporting기능	- 상세 보고서(카테고리‐시간대별, 업무‐비업무, 카테고리, 상위 업무 접속자) - Post Size 보고서 (파일전송 데이터량 보고서) - Web, Text, Excel, csv, MS‐Word 형태의 리포팅 출력 지원 - 개인별인터넷 산출(접속수, 체류시간, 백분율순)
8. 기타사항	- 해당 솔루션에 대한 제품공급확약서 - 해당 솔루션에 대한 제조사 기술지원 확약서

□ 운영서버 및 운영DB 규격서

항 목	규 격	수량	비고
운영서버 및 운영DB	HP DL360 G7 Server HP DL360 G7E5506 Entry AP Svr (1) Intel® Xeon® Processor E5506 (2.13 GHz, 4MB L3 Cache, 80 Watts, DDR3-800) 4MB (1 x 4MB) Level 3 cache 4 GB (2 x 2 GB) PC3-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs Two HP NC382i Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapter (4x1Gb Ports) HP Smart Array P410i/Zero Memory Controller Hard Drive None ship standard Standard: 4 SFF SAS/SATA HDD Bays Optional: 8 SFF SAS/SATA HDD Bays SFF: 4TB (8 x 500GB 2.5") Maximum Integrated ATI ES1000, 32MB video standard 16 bit color: maximum resolution of 1600 x 1200 32 bit color: maximum resolution of 1280 x 1024 PCIe 2.01-full-length, full-height and 1-low profile One 460W Hot Plug Power Supply 3 total (3 fans in 1 Processor Models, 1 additional fans with 2 Processor Model) redundancy standard 1U Rack form factor (1.75"), less than 28 inches (70.5 cm) deep HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 146GB 10K SAS 2.5 DP HDD HP DL360G6 12.7mm SATA DVD Kit WinSvrStd 2008R2 SNGL OLP NL Acdmc(1+4) SQLSvrStd 2008R2 SNGL OLP NL Acdmc(1+4)	1식